[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1 do zapytania na zakup i dostawę wyposażenia drukarni oraz pracowni digitalizacji, w tym systemu druku produkcyjnego, urządzeń introligatorskich, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu

Formularz oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Zakup i dostawa wyposażenia drukarni oraz pracowni digitalizacji, w tym systemu druku produkcyjnego, urządzeń introligatorskich, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Poznaniu
1. DANE OFERENTA:
	Pełna nazwa / firma Wykonawcy:
	

	Adres siedziby:
	

	Numer NIP / REGON:
	

	Numer KRS / CEIDG:
	

	Adres e-mail do korespondencji:
	

	Numer telefonu kontaktowego:
	

	Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty:
	

	Osoba dedykowana do kontaktu roboczego (imię, nazwisko, tel., e-mail):
	

	Numer rachunku bankowego Wykonawcy:
	



2. OFEROWANA CENA 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie technicznym i organizacyjnym określonym w specyfikacji technicznej za łączną cenę brutto:
	ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY:
	________________________ PLN

	ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY (Cof):
	________________________ PLN


Zestawienie cenowe oferowanych urządzeń:
	Lp.
	Kategoria urządzenia wg specyfikacji
	Oferowany model (Producent / Typ)
	Cena jedn. netto (PLN)
	VAT (%)
	Cena jedn. brutto (PLN)
	Ilość
	Wartość brutto (PLN)

	1
	1. Kolorowe cyfrowe urządzenie produkcyjne (z modułami wykańczania i modułem transportu)
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	2
	2. Ploter drukujący o szerokości druku min. 1118 mm (44")
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	3
	3. Bigówka automatyczna z pobieraniem powietrznym
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	4
	4. Gilotyna (Maszyna do cięcia stosu)
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	5
	5. Laminator o szerokości laminowania min. 350 mm
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	6
	6. Ploter wycinający z automatycznym podajnikiem
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	7
	7. Kompaktowa nacinarka do kartonów (urządzenie do produkcji wypełniaczy)
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	8
	8. Niszczarka dokumentów klasy wydajnościowej 35 kartek
	....................................
	...................
	23%
	...................
	1 szt.
	...................

	
	RAZEM (Suma wartości brutto wszystkich urządzeń)
	
	
	
	
	
	................... PLN


Oferowane stawki kontraktu serwisowego dla Kolorowego cyfrowego urządzenia produkcyjnego (koszty eksploatacji):
	Lp.
	Format i tryb wydruku (kontrakt serwisowy)
	Stawka netto za 1 klik (PLN)
	VAT (%)
	Stawka brutto za 1 klik (PLN)

	1
	Koszt wydruku kolor A4
	................... zł
	23%
	................... zł

	2
	Koszt wydruku kolor A3
	................... zł
	23%
	................... zł

	3
	Koszt wydruku kolor SRA3
	................... zł
	23%
	................... zł

	4
	Koszt wydruku kolor do formatu 487mm
	................... zł
	23%
	................... zł

	5
	Koszt wydruku kolor banera do 900mm
	................... zł
	23%
	................... zł



3. POZOSTAŁE KRYTERIA:
	Kryterium oceny i waga
	Punktacja i podstawa weryfikacji
	Deklaracja Wykonawcy (Wybrać właściwe i uzupełnić)

	Poziom certyfikacji środowiskowej EPEAT dla kolorowego cyfrowego urządzenia produkcyjnego
	• EPEAT Silver (wymóg minimalny): 5 pkt
• EPEAT Gold: 10 pkt

Podstawa weryfikacji: wydruk z oficjalnego rejestru EPEAT z widoczną nazwą producenta, dokładnym modelem, poziomem certyfikacji i aktywnym statusem.
	Deklarujemy, że oferowane Kolorowe cyfrowe urządzenie produkcyjne posiada certyfikację EPEAT w rejestrze aktywnym na poziomie:

[  ] EPEAT SILVER (5 pkt)
[  ] EPEAT GOLD (10 pkt)

Nazwa modelu w rejestrze:
..........................................................
(Do oferty należy dołączyć wydruk z rejestru EPEAT)

	Status serwisu na terenie Polski
	• Autoryzacja partnerska: 5,00 pkt
• Bezpośrednio producent lub oficjalna krajowa organizacja serwisowa z własnymi certyfikowanymi inżynierami w PL: 10,00 pkt

Podstawa: oświadczenie/dokument producenta potwierdzający strukturę serwisu w PL.
	Deklarujemy, że serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie realizowany:

[  ] Bezpośrednio przez producenta lub jego oficjalną krajową organizację serwisową (10 pkt)
[  ] Przez podmiot posiadający wyłącznie autoryzację partnerską (5 pkt)

(Do oferty należy dołączyć dokument producenta)

	Gwarantowany czas reakcji serwisu 
	• Powyżej 16 godzin roboczych: 0,00 pkt
• Od 8 do 16 godzin roboczych: 4,00 pkt
• Poniżej 8 godzin roboczych: 10,00 pkt

Liczony w godzinach roboczych (Pn-Pt 8:00-16:00) od momentu skutecznego zgłoszenia awarii do rozpoczęcia fizycznych działań.
	Gwarantujemy czas reakcji serwisu na poziomie:

[  ] Poniżej 8 godzin roboczych (10 pkt)
[  ] Od 8 do 16 godzin roboczych (4 pkt)
[  ] Powyżej 16 godzin roboczych (0 pkt)

Dokładny deklarowany czas reakcji:
............. godzin roboczych.



4. SZCZEGÓŁOWA KARTA ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ:
Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, wolne od wad, pochodzą z oficjalnej dystrybucji na rynek UE i spełniają co najmniej następujące parametry graniczne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać dokładne parametry techniczne oferowanych urządzeń:
	Parametr wymagany
	Wymóg minimalny specyfikacji
	Oferowana wartość / deklaracja Wykonawcy

	KATEGORIA 1: KOLOROWE CYFROWE URZĄDZENIE PRODUKCYJNE

	Technologia druku
	Elektrofotograficzna, laserowa, tryb CMYK, technologia suchego transferu elektrostatycznego
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Rozdzielczość druku
	Min. 1200 × 2400 dpi × 8 bit
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Prędkość druku A4
	Min. 90 str./min (kolor); Min. 110 str./min (mono)
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Prędkość druku SRA3
	Min. 48 str./min (kolor)
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Czas nagrzewania
	Maks. 7 minut
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Pojemność zasobników w maszynie
	Min. 1000 arkuszy 80 g/m² w module drukującym
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Obsługiwane formaty papieru
	Min. 330.2 × 487.7 mm oraz formaty niestandardowe
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Format baneru (jednostronnie / dwustronnie)
	Min. 330 × 1300 mm jednostronnie, min. 900 mm dwustronnie
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Zakres gramatur papieru
	Min. 52–400 g/m²
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Miesięczna wydajność
	Wydajność konstrukcyjna > 1 500 000 stron A4
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Obsługiwane typy mediów
	Papier zwykły, powlekany, teksturowany, koperty, zakładkowy (tab)
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Podawanie podciśnieniowe nośników
	Min. 1 kaseta w maszynie + dodatkowe 3 niezależne szuflady podciśnieniowe z separacją powietrzną (zakres min. 330x900 mm). Łącznie min. 4000 arkuszy.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Kontroler druku
	Klasa produkcyjna, procesor min. 3 GHz, min. 16 GB RAM, min. dwa dyski HDD o sumie min. 2 TB, Ethernet Gigabit + USB 3.0
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Obsługa formatów RIP / APPE
	Adobe PDF Print Engine (APPE), obsługa PDF 1.3-1.7, standardy PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-2. Wybór z sterownika, hot folderów, panelu.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Moduł wykańczający / zszywający
	Odbiór na tacę główną i pomocniczą (offset), zszywanie narożne i dwupunktowe do 100 arkuszy, automatyczne sortowanie/grupowanie, przedłużenie tac min 487mm.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Moduł broszurowania
	Składanie i zszywanie grzbietowe dwupunktowe zestawów min. 20 arkuszy, odbiór na osobną tacę wyjściową
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Moduł transportu arkusza
	Z zachowaniem pełnej prędkości maszyny. Posiada chłodzenie, odwracanie, mechaniczne prostowanie (redukcja zawijania papieru), możliwość rozbudowy o moduł nawilżania
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Automatyczna i ciągła kontrola jakości
	Automatyczna kalibracja, korekcja pasowania przód-tył, kontrola koloru inline za pomocą spektrofotometru i skanera inline, monitoring w czasie rzeczywistym z alertem
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Zdalny monitoring
	Zdalny monitoring stanu urządzenia i poziomu materiałów bez konieczności zakupu płatnego oprogramowania firm trzecich
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Zasilanie i pobór energii
	220-240V, środowisko produkcyjne, maksymalny wskaźnik TEC 3.0 maks. 21.20 kWh/tydzień
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 2: PLOTER DRUKUJĄCY 44"

	Szerokość druku
	Szerokość druku ≥ 1118 mm (44")
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Technologia atramentu
	Atramentowa, pigmentowa (1 głowica), min. 7 kolorów w tym kanał szary (Grey): MBK, PBK, C, M, Y, GY, O
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Liczba dysz głowicy
	≥ 18 000 dysz, rozstaw 600 dpi × 2, wykrywanie niedziałających dysz
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Minimalna wielkość kropli i Rozdzielczość
	Objętość kropli ≤ 4 pl, rozdzielczość ≥ 2400 × 1200 dpi
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Pokrycie gamutu PANTONE
	≥ 95% gamutu PANTONE Formula Guide Solid Coated
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Pamięć RAM i Dysk twardy
	RAM ≥ 3 GB, Dysk twardy ≥ 500 GB z szyfrowaniem i ochroną hasłem
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Podawanie i formaty nośników
	Automatyczne wykrywanie szerokości/długości. Min. 1 rolka + podajnik arkuszy. Szerokość 152,4–1118 mm, grubość 0,07–0,8 mm. Wsparcie dla 2 rolki z auto-przełączaniem.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Łączność i pobór mocy
	USB A i B Hi-Speed, Ethernet 1000/100/10, Wi‑Fi. Pobór mocy w pracy ≤ 94W (maks 100W), uśpienie maks. 2.2W
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Certyfikaty i akcesoria
	CE, UKCA, CB, EPEAT Gold, w zestawie dwukierunkowy kosz odbiorczy
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 3: BIGÓWKA AUTOMATYCZNA

	System podawania papieru
	Automatyczny podajnik z pobieraniem powietrzem od góry, pojemność min. 100 mm stosu w podajniku głównym
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Obsługiwany format arkuszy
	Maksymalny format arkusza min. 330 x 900 mm ze standardowego podajnika
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Oprogramowanie sprzętowe
	Wbudowana funkcja bigowania progresywnego (Progressive Creasing) – automatyczne przeliczanie pozycji bigi na kolejnych arkuszach (grzbiet w kształcie litery "V")
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Wymienne moduły robocze
	Wymiana narzędzi (biga/perforacja) za pomocą wsuwanych z boku kaset (system slide-in). Narzędzia w całości z metalu.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Sterowanie i parametry pracy
	Zintegrowany ekran LCD z klawiaturą, pamięć na min. 32 programy/szablony, do 32 operacji w jednym przejściu
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 4: GILOTYNA (MASZYNA DO CIĘCIA STOSU)

	Wysokość cięcia stosu i szerokość
	Wysokość cięcia stosu min. 80 mm przy szerokości roboczej roboczej min. 490 mm
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Sterowanie i wyświetlacz
	W pełni dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej minimum 10.2 cala, menu w języku polskim
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Pamięć programów
	Minimum 80 programów cięcia, po 80 kroków każdy, zapamiętywanie kroków, cięcie zapętlone, ręczne wprowadzanie wymiaru
	[  ] TAK / Parametry: .................

	System bezpiecznej wymiany noża
	W pełni od frontu za pomocą dedykowanego uchwytu (narzędzia) i funkcji elektronicznego pozycjonowania noża, bez demontażu obudowy
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Docisk i dokładność cięcia
	Elektryczny, regulowany docisk w zakresie 100-900 kg z opcją opuszczenia samego docisku. Dokładność cięcia lepsza niż 0.4 mm.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Dodatkowe wyposażenie i funkcje
	Podświetlana laserowo linia cięcia, szafka zawarta w cenie, program serwisowy do wymiany noża
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 5: LAMINATOR ROLLOWY

	Szerokość laminowania i prędkość
	Szerokość laminowania / format papieru min. 340-350 mm, prędkość robocza min. 0.5–4 m/min (maks 5 m/min)
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Szczelina laminacyjna i grubość folii
	Regulacja szczeliny 0–4 mm, grubość folii 24–250 mikronów
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Zakres temperatur i ustawianie
	0 – 150°C, cyfrowe ustawianie z panelu LCD
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Tryby grzania wałków i anti-curl
	Niezależne grzanie górnego i dolnego wałka (jednostronne, dwustronne, na gorąco, na zimno). Układ anti-curl chroniący przed zwijaniem.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Budowa, akcesoria i czas nagrzewania
	Wbudowany nóż perforujący i czujnik podawania arkusza, czas nagrzewania maks. 15 minut, wymiary maks. 67 x 64 x 48 cm, zasilanie 230V
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 6: PLOTER WYCINAJĄCY

	Rodzaje prac i narzędzia
	Nóż wleczony, nóż bigujący, instrukcja w jęz. polskim. Wykonuje cięcie (z mostkami), nacinanie oraz bigowanie.
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Zakres obsługiwanych formatów
	Maksymalny rozmiar arkusza min. 350 × 500 mm (od A4 do A3+), minimalny rozmiar arkusza min. 185 x 150 mm, min. rozmiar cięcia 5 mm
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Prędkość i siła cięcia
	Maks. prędkość cięcia min. 1500 mm/s, maks. siła cięcia min. 500 g
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Automatyczny podajnik arkuszy
	Pojemność min. 100 arkuszy, pobieranie cierne lub z zastosowaniem podciśnienia, maksymalna gramatura arkusza do 350 gsm
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Oprogramowanie i sterowanie
	Dotykowy LCD min. 4.3 cala, oprogramowanie z licencją na min. 3 stanowiska komputerowe (współpraca z Windows 8/8.1/10 i Mac OS z wtyczką)
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Gabaryty i zasilanie
	Wymiary max. (z tacami) ok. 111 x 75 x 60 cm, waga do 40 kg, zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy maks. 60W
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 7: KOMPAKTOWA NACINARKA DO KARTONÓW (NABLATOWA)

	Przeznaczenie i budowa
	Wysokowydajne urządzenie o konstrukcji nablatowej do produkcji wypełniaczy tekturowych (nacinanie i formowanie kilku warstw kartonu)
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Elementy tnące i napęd
	Jednoelementowe wałki tnące (precyzyjne nacinanie), silnik zabudowany w obudowie, zasilanie 3-fazowe, funkcja Turbo (usuwanie zacięć)
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Parametry wejściowe cięcia
	Szerokość wejścia: min. 425 mm, wysokość cięcia (grubość stosu) min. 20 mm, miarka z linijką i blokadą do regulacji szerokości
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Wyposażenie i akcesoria
	Dedykowany opylacz producencki wraz z adapterem, suwak prędkości cięcia, klapa kompresująca zamykana wajchą
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Wymiary, waga i serwis
	Wymiary min. 750 x 600 x 1000, waga min. 150 kg, serwis urządzenia prowadzony w miejscu instalacji
	[  ] TAK / Parametry: .................

	KATEGORIA 8: NISZCZARKA DOKUMENTÓW

	Stopień tajności i wydajność
	DIN 66399: min. P-4/O-3/T-4/E-3/F-1. Niszczy jednorazowo min. 35 kartek A4 / 80 g/m²
	Model: .................................
[  ] TAK / Parametry: .................

	Szczelina wejściowa
	Szerokość min. 330 mm, zabezpieczona klapką lub osłoną wyłączającą urządzenie podczas uniesienia/naciśnięcia
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Konstrukcja wałków tnących
	Wałki tnące z jednego elementu stali, hartowane, metalowe separatory, zintegrowany system automatycznego smarowania wewnątrz urządzenia (bez dostępu z zewnątrz)
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Silnik i parametry pracy
	Silnik przystosowany do pracy ciągłej 24h o mocy min. 1300W. Prędkość cięcia min. 85 mm/sek, głośność podczas pracy maks. 55dB.
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Funkcje sterowania i rewersu
	Automatyczny start/stop (fotokomórka), ręczny rewers, automatyczny rewers usuwający zacięcia papieru, blokada nieuprawnionego użycia, system oszczędzania energii
	[  ] TAK / Parametry: .................

	Kosz i obudowa
	Kosz na ścinki o pojemności min. 145 l, wyjmowany z obudowy wykonanej z płyty meblowej, okienko inspekcyjne. Konstrukcja mobilna na kółkach.
	[  ] TAK / Parametry: .................


5. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
5.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i szczegółową specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.
5.2. Oświadczamy, że posiadamy aktualne i wdrożone certyfikaty ISO w zakresie standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem informacji, tj.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001.
5.3. Oświadczamy, że posiadamy aktualne certyfikaty wydane przez producenta w zakresie profesjonalnego serwisu maszyn produkcyjnych.
5.4. Gwarantujemy pełną kompatybilność wszystkich elementów oferowanego rozwiązania dla Kategorii 1 (druk produkcyjny) bez konieczności stosowania oprogramowania lub modułów podmiotów trzecich. Urządzenie podstawowe, kontroler druku, moduły wykończeniowe, podajniki papieru, system diagnostyczny oraz oprogramowanie do zarządzania pochodzą od tego samego producenta.
5.5. Zobowiązujemy się w okresie gwarancji oraz świadczenia usług serwisowych do stosowania wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych producenta. Nie dopuszczamy stosowania materiałów regenerowanych ani zamienników.
5.6. Zapewniamy kontrakt serwisowy dla Kategorii 1 na okres minimum 60 miesięcy, rozliczany comiesięcznie według wskazań liczników (ceny kliku określone w Tabeli 2.2). W ramach kontraktu gwarantujemy stały dostęp do oryginalnych materiałów, darmowe przeglądy, bezpłatne naprawy części oraz bezpłatne tonery w ilości normatywnej.
5.7. Zobowiązujemy się dostarczyć na magazyn Zamawiającego podstawowy zapas materiałów eksploatacyjnych dla Kategorii 1 w ilości minimum 2 kompletów (tonery, elektrody itp.).
5.8. Oświadczamy, że posiadamy własny lokalny magazyn materiałów eksploatacyjnych w mieście tożsamym z siedzibą Zamawiającego (Poznań), co gwarantuje ciągłość pracy i natychmiastową dostępność części.
5.9. Gwarantujemy, że w przypadku gdy naprawa urządzenia produkcyjnego nie nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, zapewnimy sprawne urządzenie zastępcze o parametrach tożsamych lub lepszych, bądź zrealizujemy wydruki wynikające z normy dobowej Zamawiającego w skali miesiąca na własny koszt.
5.10. Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowane urządzenia wykańczające (Kategorie od 2 do 8) na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
5.11. W cenie oferty uwzględniono wszelkie koszty dodatkowe, w tym ubezpieczony transport, wniesienie, instalację, konfigurację, uruchomienie, testy poprawności działania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia operatorów (minimum 3 dni w grupach po maks. 8 osób, a po 2 tygodniach dodatkowe doszkolenie uzupełniające).
5.12. Oświadczamy, że oferowane urządzenia posiadają certyfikat CE i są przeznaczone do oficjalnej dystrybucji na rynku Unii Europejskiej, a każdy z modułów wykańczających posiada widoczne oznaczenie CE.
5.13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOOŁĄCZANYCH DO OFERTY:
[  ] Załącznik nr 1: Wydruk z oficjalnego rejestru EPEAT potwierdzający poziom certyfikacji dla Kolorowego cyfrowego urządzenia produkcyjnego (Kryterium nr 2).
[  ] Załącznik nr 2: Oficjalny dokument producenta potwierdzający strukturę serwisu na terenie Polski oraz bezpośrednią realizację usług lub posiadane partnerstwo (Kryterium nr 3).
[  ] Załącznik nr 3: Kopie aktualnych certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 posiadanych przez Wykonawcę.
[  ] Załącznik nr 4: Kopie aktualnych certyfikatów serwisu maszyn produkcyjnych posiadanych przez Wykonawcę.
[  ] Załącznik nr 5: Szczegółowe broszury techniczne / karty katalogowe producenta dla każdego z oferowanych urządzeń (potwierdzające parametry wykazane w Sekcji 4).

Miejscowość: ........................................, Data: .......................... r.
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Podpis osoby (lub osób) uprawnionej
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