**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy**

………………………………. …………….……………………………..

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość, data

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | **OFERTA** |

Dane Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………

Adres ………………….……………………………………………

NIP………………………… REGON …………………………….

Nr KRS ………………..……………………………………………

Osoba do kontaktu: …….…………………………………………..

Tel./Fax. ……………………………………………………………

Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………….. dotyczące robót budowlanych na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (salonu i warsztatu samochodowego) na zakład aktywności zawodowej (zaz) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21 w Poznaniu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, my niżej podpisani

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| działając w imieniu i na rzecz |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) |
| i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) |

|  |
| --- |
| 1. SKŁADAM/y ofertę na wykonanie przedmiotu opisanego w Zapytaniu ofertowym. |
| 1. OŚWIADCZAM/y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. |
| 1. OFERUJĘ/emy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł, (słownie: ………………………………………………………………………………….w tym podatek VAT ……………………………… (słownie: ………………………………………………………………..zł), zgodnie z załączonym do niniejszej oferty ogólnym kosztorysem (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego formularza). |
| 1. Na wykonane roboty budowlane udzielamy …………………….. (słownie: ………………… miesięcznej gwarancji jakości. |
| 1. OŚWIADCZAM/y, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. OŚWIADCZAM/y, że w przypadku udzielenia mi/ nam zamówienia zobowiązuję/emy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy równowartości kwoty w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, nie później niż w dacie zawarcia umowy i utrzymania zabezpieczenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym do czasu zakończenia realizacji zamówienia oraz okresu gwarancyjnego. |
| 1. OŚWIADCZAM/y, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. |
| 1. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEM/Y samodzielnie/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: |
| ………………………………………………………………………………………………………………… |
| (zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) |
| ………………………………………………………………………………………………………………… |
| (zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) |
| 1. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: |
| ……………………………………………………………………………………………………………….. |

………………………………

(podpis Wykonawcy)

\\

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………….. przedstawiamy poniższą ofertę cenową (uproszczony kosztorys) ze wskazaniem, które z prac są w są w stanie Państwo zrealizować w 2022 r. (warunek wynika z faktu, iż realizacje inwestycji zapewnia finansowanie zewnętrzne):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** | | | | |
| **Etapy prac (1-5)** | **Opis** | **Wartość netto** | **Vat [23%]** | **Wartość brutto** |
| **2022** | | | | |
|  | **KOSZTY BUDOWY** |  |  |  |
| **1.** | **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** |  |  |  |
| **1.1.** | **ROBOTY WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |
| **1.1.1.** | **PARTER - wyburzenia, wywóz i utylizacja** |  |  |  |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |
| 2. | Rozebranie sufitów podwieszonych |  |  |  |
| 3. | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych |  |  |  |
| 4. | Skucie płytek z powierzchni pionowych |  |  |  |
| 5. | Rozebranie zabudów z prefabrykowanych elementów lekkich |  |  |  |
| 6. | Poszerzenie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych |  |  |  |
| 7. | Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  |  |
| 8. | Wywiezienie gruzu na składowisko odpadów |  |  |  |
| 9. | Przeniesienie wskazanych przez inwestora materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora |  |  |  |
| **1.1.2.** | **PIĘTRO/ANTRESOLA - wyburzenia, wywóz i utylizacja** |  |  |  |
| 10. | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |
| 11. | Rozebranie sufitów podwieszonych |  |  |  |
| 12. | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych |  |  |  |
| 13. | Skucie płytek z powierzchni pionowych |  |  |  |
| 14. | Rozebranie zabudów z prefabrykowanych elementów lekkich |  |  |  |
| 15. | Poszerzenie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych |  |  |  |
| 16. | Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  |  |
| 17. | Rozebranie balustrad i poręczy z kształtowników stalowych |  |  |  |
| 18. | Wywiezienie gruzu na składowisko odpadów |  |  |  |
| 19. | Przeniesienie wskazanych przez inwestora materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora |  |  |  |
| **1.1.3.** | **ELEWACJA / DACH - roboty rozbiórkowe** |  |  |  |
| 20. | Rozbiórka płyt elewacyjnych - ELEWACJA |  |  |  |
| 21. | Rozbiórka płyt dachowych - DACH |  |  |  |
| 22. | Rozbiórka obróbek blacharskich - ELEWACJA/DACH |  |  |  |
| 23. | Rozbiórka rynien - ELEWACJA/DACH |  |  |  |
| 24. | Rozbiórka rur spustowych - ELEWACJA/DACH |  |  |  |
| 25. | Wywiezienie materiałów na składowisko odpadów |  |  |  |
| **2023** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2. | **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** |  |  |  |
| **2.** | **ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** |  |  |  |
| **2.1.** | **Elementy konstrukcyjne** |  |  |  |
| 26. | Wzmocnienie konstrukcji dachu |  |  |  |
| 27. | Zabezpieczenie konstrukcji dachu |  |  |  |
| 28. | Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych - dla nowych otworów |  |  |  |
| 29. | Wykonanie fundamentów pod montaż biegów klatki schodowej |  |  |  |
| 30. | Montaż biegów i spoczników klatki schodowej |  |  |  |
| **2.2.** | **Izolacje i pokrycia** |  |  |  |
| 31. | Montaż płyt dachowych warstwowych |  |  |  |
| 32. | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |
| 33. | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm |  |  |  |
| 34. | Zbiorniczki przy rynnach |  |  |  |
| **2.3.** | **Stolarka - okna i drzwi** |  |  |  |
| 35. | Drzwi aluminiowe |  |  |  |
| 36. | Okna PCV |  |  |  |
| 37. | Fasada aluminiowa - ogród zimowy |  |  |  |
| 38. | Dostawa i montaż klapy oddymiającej, z funkcją wyłazu- dachowego, wraz z niezbędnymi elementami instalacyjnymi, w istniejącej klatce schodowej |  |  |  |
| **3.** | **ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY** |  |  |  |
| **3.1.** | **Elewacja** |  |  |  |
| 39. | Montaż płyt elewacyjnych |  |  |  |
| 40. | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |
| 41. | Montaż parapetów z blachy malowanej proszkowo |  |  |  |
| **4.** | **ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY** |  |  |  |
| **4.1.** | **Posadzki** |  |  |  |
| 42. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej |  |  |  |
| 43. | Gruntowanie podłoży preparatami gruntująco wzmacniającymi - powierzchnie poziome |  |  |  |
| 44. | Wykonanie wykładzin typu Tarkett |  |  |  |
| 45. | Dylatacje ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 46. | Ułożenie płytek w łazienkach |  |  |  |
| 47. | Listwy do posadzek przyścienne systemowe |  |  |  |
| 48. | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome |  |  |  |
| 49. | Izolacja w złączeniach ścian z podłogą elastyczną taśmą uszczelniającą |  |  |  |
| 50. | Wycieraczka do obuwia wewnętrzna - przestrzeń na szerokość drzwi wejściowych z zastosowaniem wycieraczki min.150/200 czyszcząco- osuszającej z wkładem tekstylnym i gumowym, wpuszczonej i zlicowanej z powierzchnią posadzki |  |  |  |
| 51. | Okładziny schodów |  |  |  |
| **4.2.** | **Ścianki działowe** |  |  |  |
| 52. | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA lub równoważne - od strony łazienek płyta wodoodporna |  |  |  |
| 53. | Obudowa pionów kanalizacyjnych i c.o.oraz rur spustowych płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa |  |  |  |
| 54. | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA lub równoważne |  |  |  |
| 55. | Inne zabudowy stałe |  |  |  |
| **4.3.** | **Okładziny ścienne** |  |  |  |
| 56. | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważny - powierzchnie pionowe |  |  |  |
| 57. | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (powierzchnie pionowe) - folią w płynie |  |  |  |
| 58. | Licowanie ścian płytkami gat.I jednolite na klej metodą zwykłą - ściany toalet |  |  |  |
| 59. | Licowanie ścian płytkami gat.I jednolite na klej metodą zwykłą - ściany zaplecza socjalnego i gastronomicznego |  |  |  |
| 60. | Wykładanie ścian lustrami |  |  |  |
| 61. | Dostawa i montaż pozostałych okładzin ściennych - pomieszczenia suche |  |  |  |
| **4.4.** | **Tynki wewnętrzne** |  |  |  |
| 62. | Tynki wewnętrzny zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na styku różnych podłoży beton-bloczki-pustaki wentylacyjne zabezpieczyć przed spękaniem siatką zbrojeniową. Naturalny tynk na bazie spoiw mineralnych i cementowych oraz starannie wyselekcjonowanego kwarcu. |  |  |  |
| **4.5.** | **Sucha zabudowa sufitów** |  |  |  |
| 63. | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym |  |  |  |
| 64. | Dostawa i montaż paneli sufitowych drewianych (lamelki - fornir Dąb, Buk, Jesion; tło - płyta laminowana / fornirowana; odległość między panelami 4 cm) - pomieszczenia suche |  |  |  |
| 65. | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - rastrowy ażurowy z konstrukcją widoczną - pomieszczenia suche |  |  |  |
| 66. | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami typu Ecophon |  |  |  |
| **4.6.** | **Ślusarka otworowa** |  |  |  |
| 67. | Podokienniki, półki - elementy grubości 3 cm wykonane z konglomeratu |  |  |  |
| 68. | Balustrady schodów wewnętrznych |  |  |  |
| 69. | Pochwyty stalowe na wspornikach |  |  |  |
| 70. | Dostawa i montaż drabiny do włazu kominiarskego |  |  |  |
| **4.7.** | **Stolarka drzwiowa wewnęrzna** |  |  |  |
| 71. | Drzwi wewnętrzne typowe |  |  |  |
| 72. | Drzwi stalowe p.poz |  |  |  |
| 73. | Osadzenie odbojników podłogowych |  |  |  |
| 74. | Przegrody mobilne |  |  |  |
| **4.8.** | **Malowanie** |  |  |  |
| 75. | Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  |
| 76. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności |  |  |  |
| 77. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian i sufitów |  |  |  |
| 78. | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym - przed szpachlowaniem |  |  |  |
| 79. | Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach |  |  |  |
| 80. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi AKRYLIT W lub równoważna w kolorze powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |
| **5.** | **POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |
| 81. | Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego |  |  |  |
| 82. | Logo na ścianie na dystansach o wybarwionych w kolorze ściany |  |  |  |
| 83. | Logo nad wejściem podświetlane krawędziowo na dystansach |  |  |  |
| 84. | Dostawa i montaż wycieraczek systemowych stalowych ocynkowanych zew. |  |  |  |
| 85. | Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych do szachtów |  |  |  |
| 86. | Dostawa i montaż szaf pocztowych |  |  |  |
| 87. | Identyfikacja wizualna wewnątrz obiektu |  |  |  |
|  | **RAZEM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** |  |  |  |

UWAGA! powyższy uproszczony kosztorys ma posłużyć Wykonawcy do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego ostateczna treść zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w trybie i na warunkach określonych w treści zapytania ofertowego. W przypadku rozbieżności między treścią powyższego uproszczonego kosztorysu a treścią przedmiarów stanowiących załączniki 9-11 do zapytania ofertowego, decyduje treść przedmiarów.

………………………………

(podpis Wykonawcy)